1.安装西门子S7-200 PLC 编程软件“STEP-7MicroWIN V4.0 SP9完整版”。

2.将软件变为中文

3.打开预编写好的PLC指令程序

4.如软件所示，网络1指令即为预比较字符串，如需更改比较字符串，在此直接更改。

5.如软件所示，网络9指令即为PLC收到数据与预置字符串比较指令；如果相等Q0.0 以1Hz输出。

6.调试，通过实时调试可以看到VB800是预置字符串“OPEN”，然后通过扫码枪扫描OPEN二维码，可以看到 Q0.0以 1Hz 闪烁,VB1000=“OPEN”。

7.再扫取其他二维码或条码，VB1000均会输出响应字符串（注意：此程序最大支持19位条码）

8.更改PLC型号为224，在这里更改即可。